РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2020 г. № 34 ст. Маркинская

Об утверждении Проекта устройства общественных кладбищ, расположенных на территории Маркинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 №1231-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»», Уставом муниципального образования «Маркинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Проект устройства общественных кладбищ, расположенных на территории Маркинского сельского поселения (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Маркинского сельского поселения.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С.Кулягина

Приложение

к постановлению администрации

Маркинского сельского поселения

от 00.00.2020 №00

**Проект**

**устройства общественных кладбищ, расположенных на территории Маркинского сельского поселения**

**Паспорт Проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Проекта: | Проект устройства общественных кладбищ, расположенных на территории Маркинского сельского поселения |
| Основание разработки Проекта: | * Федеральный Закон № 8-ФЗ от 12.01.1996 «О погребении и похоронном деле»; * Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Устав Маркинского сельского поселения |
| Заказчик Проекта: | Администрация Маркинского сельского поселения |
| Разработчик Проекта: | Администрация Маркинского сельского поселения |
| Основная цель Проекта: | Реализация полномочий администрации Маркинского сельского поселения в части организации ритуальных услуг и содержания общественных кладбищ |
| Задачи Проекта: | 1. Выявить обеспеченность поселения в имеющихся и функционирующих на территории поселения общественных кладбищах с целью определения необходимости обустройства новых территорий под общественные кладбища.  2. Выявить:  - соответствие имеющихся и функционирующих кладбищ санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам – по размещению кладбища;  - возможность соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ.  3. Определить мероприятия:  - по устройству имеющихся и функционирующих на территории поселения кладбищ;  - по обустройству новых территорий под общественные кладбища. |
| Сроки и этапы реализации Проекта: | Срок реализации проекта – 2020 – 2025 г.г. |
| Основные исполнители Проекта: | - Администрация Маркинского сельского поселения  - общественные организации, действующие на территории сельского поселения;  - юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории поселения;  - население поселения. |
| Источники финансирования Проекта | Проект финансируется из местного, районного бюджетов, средства предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей. |

1. **Введение**

Потребность в разработке Проекта устройства общественных кладбищ, расположенных на территории муниципального образования «Маркинское сельское поселение» (далее – Проект) обусловлена необходимостью реализации  Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Проект содержит  чёткое представление  о целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях устройства общественных кладбищ на настоящее время, а также на среднесрочную перспективу.

Цели развития поселения и проектные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Проекте,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

1. **Выявление обеспеченности поселения в имеющихся и**

**функционирующих на территории поселения**

**общественных кладбищах**

**2.1. Административное деление**

В состав Маркинского сельского поселения (далее – Поселение) входят кроме административного центра – ст-цы Маркинской – четыре населенных пункта: х.Паршиков, х.Железнодорожный, ст.Кумшацкая, х.Черкасский. Расстояние от ст. Маркинской до районного центра (г.Цимлянск) - 24 км, до столицы региона- г.Ростова-на-Дону - 240 км.

Общая площадь Поселения составляет 27480,0 га. Численность населения по данным на 01.01.2020 года составила 2742 человека, в том числе: ст.Маркинская – 1002 человека, х.Паршиков – 803 человека, х.Железнодорожный- 402 человека, ст.Кумшацкая- 317 человек, х.Черкасский- 218 человек.

**2.2.Наличие общественных кладбищ, сложившееся осуществление захоронений.**

На территории Поселения захоронения осуществляются:

- умерших граждан, проживавших в ст.Маркинской на существующем кладбище традиционного типа в ст.Маркинской площадью 1,13 га;

- умерших граждан, проживавших в х.Паршиков на существующем кладбище традиционного типа в х.Паршиков площадью 1,2 га;

- умерших граждан, проживавших в х.Железнодорожный на существующем кладбище традиционного типа в х.Железнодорожный площадью 1,1 га;

- умерших граждан, проживавших в ст.Кумшацкая на существующем кладбище традиционного типа в ст.Кумшацой площадью 0,61 га;

- умерших граждан, проживавших в х.Черкасский на существующем кладбище традиционного типа в х.Черкасский площадью 0,74 га;

**2.3. Расчет общественных кладбищ на расчетный срок**

(расчет произведен в соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского района Ростовской области от 19.12.2017г №111 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Маркинское сельское поселение» Цимлянского района».

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Принятые нормативы | Норма- тивная потреб-ность (га) | В том числе: | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая ситуация | требуется запроек-тировать |
| 1 | Кладбище традиционного захоронения  ст.Маркинская | га | 0,24 га на 1 тыс. жителей для кладбищ традиционного захоронения | 1,002 тыс.чел. х 0,24 га = 0,24 | 1,13 | 0 |
| 2 | Кладбище традиционного захоронения  х.Паршиков | га | 0,803 тыс.чел. х 0,24 га= 0,19 | 1,2 | 0 |
| 3 | Кладбище традиционного захоронения  х.Железнодорожный | га | 0,402 тыс.чел. х 0,24 га= 0,096 | 1,1 | 0 |
| 4 | Кладбище традиционного захоронения  ст.Кумшацкая | га | 0,317 тыс.чел. х 0,24 га= 0,076 | 0,61 | 0 |
| 5 | Кладбище традиционного захоронения  х.Черкасский | га | 0,177тыс.чел. х 0,24га = 0,042 | 0,74 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**2.4.Обеспеченность Поселения в имеющихся и функционирующих на территории поселения общественных кладбищах**

Из расчета выявлено, что во всех населенных пунктах Поселения площадь существующих кладбищ многократно превышает нормативную, поэтому нет необходимости изыскивать дополнительную территорию для обустройства новых кладбищ.

Выводы:

1.Мероприятия по обустройству новых территорий под общественные кладбища не планируются.

2.Необходимо выявить соответствие имеющихся и функционирующих кладбищ Поселения санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, возможность соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ.

1. **Выявление соответствия к размещению имеющихся и**

**функционирующих кладбищ гигиеническим требованиям,**

**санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам**

Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования СанПиН 2.1.2882-11 | | кладбища | | | | |
| ст. Маркинская – 3,4 га | х. Паршиков –  1,6 га | х. Железнодорожный- 1,1га | ст. Кумшацкая-  0,61га | х. Черкасский- 0,74га |
| Не разрешается размещать кладбища на территориях: | первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается |
| первой зоны санитарной охраны курортов | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается |
| с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается |
| со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается |
| на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается |
| Участок кладбища должен удовлетворять следующим требованиям | иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается |
| не затопляться при паводках | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | |
| иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в двух метрах от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше двух метров от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается |
| иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18% | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается |
| Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии: | от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон в соответствии с санитарными правилами по санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается |
| от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения в соответствии с санитарными правилами, регламентирующими требования к зонам санитарной охраны водоисточников | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается |

Выводы:

1.Имеющиеся и функционирующие на территории Поселения кладбища соответствуют гигиеническим требованиям к размещению кладбищ.

2. С целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ необходимо определить мероприятия по устройству имеющихся и функционирующих на территории Поселения кладбищ.

**4. Определение мероприятий по устройству имеющихся и функционирующих на территории поселения кладбищ с целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования  СанПиН 2.1.2882-11 | | Существующее положение на кладбищах Поселения | | | | |
| Ст. Маркинская | х. Паршиков | х. Железнодорожный | ст. Кумшацкая | х. Черкасский |
| п. 2.7. В проекте устройства кладбищ необходимо предусмотреть | наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа | Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует, это исторически сложившаяся ситуация | Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует, это исторически сложившаяся ситуация | Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует, это исторически сложившаяся ситуация | Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует, это исторически сложившаяся ситуация | Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует, это исторически сложившаяся ситуация |
| систему дренажа | Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности | Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности | Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности | Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности | Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности |
| обволовку территории | нет необходимости в обваловке территории кладбища, т.к. кладбище находится на возвышенности с песчаным грунтом, нет сточных вод | нет необходимости в обваловке территории кладбища, т.к. кладбище находится на возвышенности с песчаным грунтом, нет сточных вод | нет необходимости в обваловке территории кладбища, т.к. кладбище находится на возвышенности с песчаным грунтом, нет сточных вод | нет необходимости в обваловке территории кладбища, т.к. кладбище находится на возвышенности с песчаным грунтом, нет сточных вод | нет необходимости в обваловке территории кладбища, т.к. кладбище находится на возвышенности с песчаным грунтом, нет сточных вод |
| характер и площадь зеленых насаждений | Имеются зеленые насаждения, состоящие из лиственных пород (вяз) и кустарников (сирень) | Имеются зеленые насаждения, состоящие из лиственных пород (вяз) и кустарников (сирень) | отсутствуют | Имеются зеленые насаждения, состоящие из лиственных пород (вяз) и кустарников (сирень) | отсутствуют |
| организацию подъездных путей и автостоянок | Подъездные пути и автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов | Подъездные пути и автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов | Подъездные пути и автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов | Подъездные пути и автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов | Подъездные пути и автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов |
| планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не более 70% общей площади кладбища | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений планировка зоны захоронений с разделением на участки не целесообразна | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений планировка зоны захоронений с разделением на участки не целесообразна | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений планировка зоны захоронений с разделением на участки не целесообразна | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений планировка зоны захоронений с разделением на участки не целесообразна | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений планировка зоны захоронений с разделением на участки не целесообразна |
|  | разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища) | территория кладбища имеет функциональные зоны: входную, захоронений. Зеленая защита по периметру кладбища отсутствует | территория кладбища имеет функциональные зоны: входную, захоронений. Зеленая защита по периметру кладбища отсутствует | территория кладбища имеет функциональные зоны: входную, захоронений. Зеленая защита по периметру кладбища отсутствует | территория кладбища имеет функциональные зоны: входную, захоронений. Зеленая защита по периметру кладбища отсутствует | территория кладбища имеет функциональные зоны: входную, захоронений. Зеленая защита по периметру кладбища отсутствует |
| канализование, водоснабжение, теплоэлектроснабжение, благоустройство территории.  В соответствии  с п.6.4.при отсутствии центрального водоснабжения и канализации в населенном пункте допускается устройство шахтных колодцев | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений устройство шахтных колодцев не целесообразно | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений устройство шахтных колодцев не целесообразно | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений устройство шахтных колодцев не целесообразно | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений устройство шахтных колодцев не целесообразно | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений устройство шахтных колодцев не целесообразно |
| п.  6.6.  п.  6.7. | На участках кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения необходимо предусмотреть зону зеленых насаждений, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.  Площадки для мусоросборников должны быть ограждены и иметь твердое покрытие (асфальтирование, бетонирование). | Имеются зеленые насаждения лиственных, имеется стоянка для автотранспорта, определены площадки для сбора мусора; вывоз мусора производится 2 раза в год после схода снежного покрова - в мае и до выпада устойчивого снежного покрова – в октябре | Имеются зеленые насаждения лиственных, имеется стоянка для автотранспорта, определены площадки для сбора мусора; вывоз мусора производится 2 раза в год после схода снежного покрова - в мае и до выпада устойчивого снежного покрова – в октябре | Зеленые насаждения отсутствуют, имеется место для стоянки автотранспорта, определены площадки для сбора мусора; вывоз мусора производится 2 раза в год после схода снежного покрова - в мае и до выпада устойчивого снежного покрова – в октябре | Имеются зеленые насаждения лиственных, имеется стоянка для автотранспорта, определены площадки для сбора мусора; вывоз мусора производится 2 раза в год после схода снежного покрова - в мае и до выпада устойчивого снежного покрова – в октябре | Зеленые насаждения отсутствуют, имеется место для стоянки автотранспорта, определены площадки для сбора мусора; вывоз мусора производится 2 раза в год после схода снежного покрова - в мае и до выпада устойчивого снежного покрова – в октябре |

**5. Выполнение мероприятий по устройству имеющихся и функционирующих**

**на территории Поселения кладбищ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Количество, период проведения работ | | | | |
| ст. Маркинская | х.  Паршиков | х. Железнодорожный | ст.  Кумшацкая | х.  Черкасский |
| Строительство туалетов | 1 шт. – 2020 г. | 1 шт. – 2021 г. | 1 шт. – 2022 г. | 1 шт. – 2023 г. | 1 шт. – 2024 г. |
| Ограждение (монтаж, ремонт, покраска ограждения) территории кладбища | Ремонт, покраска  2022-2025 г.г. | Ремонт, покраска  2022-2025 г.г. | Ремонт, покраска  2022-2025 г.г. | монтаж ограждения (1 сторона)  2021-2025 г.г. | Ремонт, покраска  2022-2025 г.г. |
| Высадка деревьев по периметру |  |  | 2021г |  | 2022г |
| Расчистка от сухостойных деревьев, прореживание | 2020г –2025г | 2020г. -2025г |  | 2021г–2025г |  |
| Устройство информационных стендов на центральном входе кладбища | 1 шт. -2021г. | 1шт. -2022г. | 1 шт. -2023г | 1 шт. -2024г | 1 шт. -2025г |
| Вывоз мусора | 2 раза в год (в мае и октябре) и по мере надобности | 2 раза в год (в мае и октябре) и по мере надобности | 2 раза в год (в мае и октябре) и по мере надобности | 2 раза в год (в мае и октябре) и по мере надобности | 2 раза в год (в мае и октябре) и по мере надобности |
| Очистка подъездных путей и стоянок автотранспорта | ежегодно в зимний период по мере надобности | ежегодно в зимний период по мере надобности | ежегодно в зимний период по мере надобности | ежегодно в зимний период по мере надобности | ежегодно в зимний период по мере надобности |
| Закупка и установка металлических контейнеров для мусора (для автовывоза) | 3 контейнера – 2021г. | 3 контейнера – 2022г. | 2 контейнера – 2023г. | 2 контейнера – 2024г. | 2 контейнера – 2025г. |
| Обустройство автостоянок |  |  |  | Грейдирование территории |  |

**6.   Оценка эффективности мероприятий Проекта**

Выполнение включённых в Проект мероприятий при условии разработки эффективных механизмов их реализации   позволит соблюсти гигиенические требования при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ с целью реализацию гражданами права на благоприятную среду обитания, гарантированного Конституцией Российской Федерации.

**7.    Организация контроля за реализацией Программы**

Организационная структура управления Проектом базируется на существующей схеме исполнительной власти Маркинского сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет глава Администрации поселения, в функции которого в рамках реализации Проекта входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Проекта.

Оперативные функции по реализации Проекта осуществляют штатные сотрудники администрации поселения под руководством главы сельского поселения.

Глава Администрации поселения осуществляет следующие действия:

-рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации.

Специалисты администрации поселения осуществляют следующие функции:

- контроль выполнение плана мероприятий;

-формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;

-подготовка предложений, заявок связанных с выполнением плана мероприятий, с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по плану мероприятий.